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附件：采购明细
	序号
	标的物名称
	规格/型号
	规格说明
	数量
	单位
	质量标准

	1
	快装卫生级隔膜阀
	DN32
	卡盘快装，卡盘50.5mm，阀体长度150mm/材质：S31603
	2
	个
	GB/T 12239-2008

	2
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	DN10-15 双膜片、耐温200℃
	安装眼距约40mm*45mm，非标，尺寸及安装形式与现场保持一致，材质：PTFE+EPDM
	3
	个
	GB/T 12239-2008

	3
	安全阀
	A28W-16P DN15 工作压力0.15MPa
	螺纹外径20mm，工作温度130℃，工作压力0.15MPa，介质：纯蒸汽，材质：304，需第三方检测报告
	2
	个
	TSG92-2026

	4
	安全阀
	A28W-16P DN20 工作压力0.3MPa
	螺纹外径25mm，介质：空气，工作压力0.3MPa，材质：304，需第三方检测报告
	2
	个
	TSG92-2026

	5
	安全阀
	A28W-10P DN15 工作压力0.15MPa
	螺纹外径20mm，工作温度130℃，工作压力0.15MPa，介质：纯蒸汽,材质：304，需第三方检测报告
	2
	个
	TSG92-2026

	6
	安全阀
	A28W-16P DN20 工作压力0.15MPa
	螺纹外径25mm，工作温度130℃，工作压力0.15MPa，介质：纯蒸汽，材质：304，需第三方检测报告
	3
	个
	TSG92-2026

	7
	安全阀
	A28W-16P DN25 工作压力0.2MPa
	螺纹外径32mm，工作温度130℃，工作压力0.2MPa，介质：纯蒸汽，材质：304，需第三方检测报告
	8
	个
	TSG92-2026

	8
	安全阀
	A28W-16P DN20 工作压力0.2MPa
	螺纹外径32mm，工作温度130℃，工作压力0.2MPa，介质：纯蒸汽，材质：304，需第三方检测报告
	2
	个
	TSG92-2026

	9
	安全阀
	A28W-16P DN25 工作压力0.68MPa
	螺纹连接，螺纹外径32mm，工作温度为常温，工作压力0.68MPa，介质：空气,材质：304，需第三方检测报告
	1
	个
	TSG92-2026

	10
	安全阀
	A28H-16P DN25 工作压力0.68MPa
	螺纹连接，工作温度常温，工作压力0.68MPa，介质：空气,材质：304，需第三方检测报告
	1
	个
	GB/T3594-2024

	11
	安全阀
	A28H-16P DN32 工作压力0.68MPa
	螺纹外径40mm，工作温度为常温，工作压力0.68MPa，介质：空气,材质：304，需第三方检测报告
	1
	个
	GB/T3594-2024

	12
	碳钢法兰闸阀
	Z41H-25C DN150
	公称通径150mm，适用温度≤425℃  介质水、蒸汽，法兰距342mm
	1
	台
	GB/T 12224‑2015

	13
	安全阀
	A28W-10P DN32 整定压力：0.65MPa
	螺纹接口；压力范围：0.6～1.0Mpa；介质：氮气，材质：CF8，需第三方检测报告
	1
	个
	GB/T 12224‑2015

	14
	安全阀
	A28W-10P DN40 整定压力：0.7MPa
	螺纹接口；压力范围：0.6～1.0Mpa；介质：空气，材质：CF8，需第三方检测报告
	1
	个
	GB/T 12224‑2015

	15
	安全阀
	A28W-10P DN40 整定压力：0.85MPa
	螺纹接口；压力范围：0.6～1.0Mpa；介质：空气，材质：CF8，需第三方检测报告
	1
	个
	GB/T 12224‑2015

	16
	安全阀
	A28W-10P DN25 整定压力：0.7MPa
	螺纹接口；压力范围：0.6～1.0Mpa；介质：空气，材质：CF8，需第三方检测报告
	1
	个
	GB/T 12224‑2015

	17
	316L手柄式软密封焊接球阀密封圈
	Q61F‑16RL DN65 2½"-聚四氟乙烯
	尺寸及安装形式与现场保持一致，供货前需与现场沟通确认
	3
	套
	GB/T10708

	18
	316L手柄式软密封焊接球阀密封圈
	Q61F‑16RL DN80 3"-聚四氟乙烯
	尺寸及安装形式与现场保持一致，供货前需与现场沟通确认
	2
	套
	GB/T10708

	19
	316L手柄式软密封焊接球阀密封圈
	Q61F‑16RL DN32 1½"-聚四氟乙烯
	尺寸及安装形式与现场保持一致，供货前需与现场沟通确认
	2
	套
	GB/T10708

	20
	安全阀
	A48H-16C DN100 整定压力：0.8MPa
	公称压力：1.6MPa，压力范围：0.6-1.0MPa，整定压力：0.8MPa，介质：蒸汽，需第三方检测报告
	2
	台
	GB/T 12241-2021

	21
	安全阀
	A42Y-16P DN25
	公称压力：1.6MPa，压力范围：0.6-1.0MPa，整定压力：0.7MPa，介质：氮气，需第三方检测报告
	1
	台
	GB/T 12241-2021

	22
	安全阀
	A28H-16 DN40
	压缩空气用,公称压力：1.6MPa，压力范围：1.0-1.3MPa，整定压力：0.7MPa（全启式需要第三方检测报告）
	2
	台
	GB/T 12241-2021

	23
	安全阀
	A41H-16P DN32 整定压力0.5MPa
	公称压力：1.6MPa，压力范围：0.3-0.7MPa，整定压力：0.5MPa，弹簧压力级范围0.3-0,7MPa，介质：蒸汽
材质：S30408，需第三方检测报告
	2
	台
	GB/T 12241-2021

	24
	卫生级三片式快接球阀
	Q81F-16P DN32
	材质：不锈钢
	3
	个
	GB/T 12239-2008

	25
	法兰浮球蒸汽疏水阀
	TB11F-16P DN25
	工作压力：0.2-1.6MPa，工作温度：250℃，甘肃红峰，工作介质：蒸汽凝结水-S30408不锈钢
	12
	个
	GB/T 22654-2008

	26
	安全阀
	A42Y-16P DN32 整定压力：0.85PMa
	公称通径32mm，整定压力：0.85PMa,流道直径：25mm，压力等级0.8-1.0MPa,排放压力：0.87MPa，使用温度：≤200℃-S30408不锈钢，介质：空气，，需第三方检测报告
	1
	个
	GB/T 12241-2021

	27
	球墨铸铁对夹蜗轮软密封蝶阀
	D371X-16Q DN150
	——
	2
	个
	GB/T13927

	28
	安全阀
	A28H-16C DN32 整定压力：0.7mpa
	公称压力1.6mpa，整定压力：0.7mpa，常温，需第三方检测报告
	1
	台
	GB/T 12241‑2021

	29
	安全阀
	A42F-25C DN32 校验压力1.9MPa
	校验压力1.9MPa PN2.5MPa，法兰接口，适用温度-46℃-150℃，介质：氟利昂-（LCB），需第三方检测报告
	1
	个
	GB/T 12243-2005

	30
	安全阀
	A42F-25C DN25 校验压力1.9MPa
	校验压力1.9MPa PN2.5MPa，法兰接口，适用温度-46℃-150℃，介质：氟利昂-（LCB），需第三方检测报告
	1
	个
	GB/T 12243-2005

	31
	安全阀
	A28H-16C DN20 校验压力0.84MPa
	校验压力0.84MPa，PN1.6MPa，螺纹连接，介质：压缩空气）-（WCB），需第三方检测报告
	1
	个
	GB/T 12243-2005

	32
	截止阀
	J21W-10MPa φ16*4 T≦450℃
	公称通径：DN10 公称压力：10MP  适用介质：水、汽、油  产品型号：J21W—100P 壳体材质：304
	5
	个
	GB/T 12224‑2005

	33
	安全阀
	A47H-16C DN65 工作压力0.9MPa
	（A47H-16C DN65，PN16，法兰连接，介质水，工作压力0.9MPa，校验压力1.0MPa，介质温度0-50℃），需第三方检测报告
	2
	个
	GB/T 12243-2005

	34
	安全阀
	A28W-16T DN20 校验压力1.05MPa
	工作压力0.85MPa，工作温度：-25℃~45℃，介质空气，螺纹连接，材质铜和碳钢复合，提供安全阀校验合格报告
	1
	个
	GB/T 12241‑2021

	35
	安全阀
	A28W-16T DN32 校验压力1MPa
	工作压力0.85MPa，工作温度：-25℃~45℃，介质空气，螺纹连接，材质铜和碳钢复合，提供安全阀校验合格报告
	1
	个
	GB/T 12241‑2022

	36
	安全阀
	A28W-25T DN25 校验压力2MPa
	，工作压力1.7MPa，工作温度：-25℃~45℃，介质空气，螺纹连接，材质铜和碳钢复合，提供安全阀校验合格报告
	1
	个
	GB/T 12241‑2023

	37
	安全阀（不锈钢卸荷阀）
	RVH-1/4N-S6-10.0
	1/4N：1/4"NPT内螺纹入口，出口6mm双卡套，不锈钢316L，校验压力10MPa，工作压力8.5MPa，工作温度：-25℃~45℃介质空气，螺纹连接，材质不锈钢复合，提供安全阀校验合格报告，O型圈‑16×2.0、O型圈‑5×2.65，备件在包装袋内。
	1
	个
	GB/T 12241‑2024

	38
	安全阀
	A28W-16T DN25 校验压力0.84MPa
	工作压力0.7MPa，工作温度：-25℃~45℃，介质空气，螺纹连接，材质铜和碳钢复合，提供安全阀校验合格报告
	1
	个
	GB/T 12241‑2025

	39
	针型阀
	J23W-64P DN15
	——
	2
	个
	JB/T 7747-2025
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