附件：2026年10、11月低值易耗品及门帘明细表
	序号
	物料名称
	规格型号
	单位
	需求数量

	1
	整理箱
	30*21.6*18.5cm
	个
	20

	2
	透明胶带切割器
	宽60mm 金属材料
	个
	1

	3
	平口透明塑料袋
	1200*800mm
	个
	200

	4
	环保透明微笑口罩
	10个/盒
	盒
	40

	5
	密胺白色碗
	直径约16cm，高约7cm，耐高温
	个
	50

	6
	A级防火布
	硅胶防火布0.5米宽*0.6mm厚*50米一卷
	卷
	1

	7
	可调孔距门锁
	材质：不锈钢，孔距110mm-210mm，含面板、锁体、锁芯
	把
	10

	8
	胶塞打孔器
	7件套
	套
	3

	9
	反光路锥
	加厚加重
	个
	20

	10
	自行车链条
	材质：全钢制作、长度：104节长度 尺寸：适用12-26寸
	个
	1

	11
	信号发生器
	电压输出模式可调：±10V、±5V、0-10V、0-5V、0-3.3V、0-1V
电流输出模式可调：0-20mA、4-20mA
含可充电电池
	台
	2

	12
	角磨切割片
	125*1.2*22mm双网加固
	片
	30

	13
	数字万用表
	UT39E+，四位半真有效值数字万用表
参数：
直流电压：0.01mV~1000V ±（0.5%+5）
交流电压：0.01mV~1000V ±（0.5%+10）
直流电流：0.1μA~20A ±（0.5%+5）
交流电流：0.1μA~20A ±（0.8%+10）
电阻：0.01Ω~200MΩ ±（0.3%+2）
电容：0.01nF~2000μF ±（0.4%+20）
频率：10.00Hz~2.00MHZ ±（0.1%+3）
温度：-40℃~1000℃ ±（1%+5）
带NCV非接触电压感应，电导测试
	台
	1

	14
	直柄麻花钻头（含钴）
	Φ6mm
	支
	3

	15
	直柄麻花钻头（含钴）
	Φ6.5mm
	支
	3

	16
	直柄麻花钻头（含钴）
	Φ7.5mm
	支
	3

	17
	直柄麻花钻头（含钴）
	Φ8mm
	支
	3

	18
	直柄麻花钻头（含钴）
	Φ10mm
	支
	3

	19
	直柄麻花钻头（含钴）
	Φ10.8mm
	支
	3

	20
	直柄麻花钻头（含钴）
	Φ12mm
	支
	3

	21
	直柄麻花钻头（含钴）
	Φ12.8mm
	支
	3

	22
	直柄麻花钻头（含钴）
	Φ13mm
	支
	3

	23
	直柄麻花钻头（含钴）
	Φ14mm
	支
	3

	24
	高压打气筒
	长款（长度大于600m）高压，带压力表，带多用气嘴
	个
	5

	25
	磁吸门帘
	磁吸，PVC
	平方米
	72.3265

	26
	帆布棉门帘
	绿色
	平方米
	31.19

	27
	尼龙网门帘
	磁吸，尼龙网纱
	平方米
	92.448

	28
	牛津布棉门帘
	灰色
	平方米
	224.2755

	29
	牛津布棉门帘（灰色）
	灰色，可视窗
	平方米
	28.955

	30
	透明软门帘
	PVC，透明
	平方米
	15.64


