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	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	到货时间
	标准

	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]1
	集菌培养器
	KDGB330
	套
	4560
	合同签订后365日内按实际需求分批到货
	集菌培养器杯体意外跌落不会破损，可耐压力≥0.3MPa，透光率≥90%，耐受溶液如乙醇、甲醇、异丙醇、杀孢子剂、新洁尔灭、过氧化氢35%、甲醛、碘酒、TH4消毒液、乙酸、DMSO、乙腈等。


	2
	集菌培养器
	APY330
	套
	1536
	合同签订后365日内按实际需求分批到货
	

	3
	集菌培养器
	NKF330
	套
	384
	合同签订后365日内按实际需求分批到货
	



