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	立式沉降菌支架
	支架高900mm（采用不锈钢管，管外径18mm厚1.5mm），托盘长200mm*宽100mm高10mm厚1.2mm，底盘圆形直径200mm厚4mm，根据现场情况测绘—304不锈钢
	40
	个

	沉降菌托盘
	托盘长200mm*宽100mm高10mm厚1.2mm托盘打满直径5mm孔，托盘下面焊接90度不锈钢弯管，管外径10mm厚1.2mm管长200mm，管另一端焊接一块40mm*40mm不锈钢板厚1.5mm，根据现场情况测绘-304不锈钢
	14
	个

	双层柜
	900mm*400mm*1800mm，双层双开门带圆形暗锁，亚光白色，上层2个隔板，下层1个隔板，主材要求0.6mm厚（喷塑前实板）冷轧钢板-碳钢喷塑
	4
	个

	不锈钢盘子
	420×340×75（mm）厚度1mm,翻边高7mm,孔径8mm，底面18排×15孔，长侧面3排×19孔×两端，短侧面3排×16孔，边距插板开口10.5mm,插板开口长4mm；插板翻边10mm与插口配套-30408（要求：灭菌温度105-110℃，无明显形变）
	290
	个



