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	序号
	物料名称
	规格型号
	单位
	数量
	材质
	质量标准

	1
	Q235B法兰
	φ400/310*22
	件
	120
	Q235B
	见附件一：S2612加工图纸（图号：S111.111.2-1）

	2
	Q235B法兰
	φ500/350*23
	件
	50
	Q235B
	见附件一：S2612加工图纸（图号：S447.110.1.2-1）

	3
	Q235B法兰
	φ335/260*18
	件
	50
	Q235B
	见附件一：S2612加工图纸（图号：S336.111.2-2）

	4
	Q235B后体法兰
	φ1720/1516*47
	件
	50
	Q235B
	见附件一：S2612加工图纸（图号：S180.110.1-4）

	5
	Q235B锁紧圈
	φ1720/1636*130
	件
	70
	Q235B
	见附件二：S2628加工图纸（图号：S01280.115-1）

	6
	Q235B弯连扳1
	406/393*20 R860/R838/R821
	件
	140
	Q235B
	见附件二：S2628加工图纸（图号：S111.115-2）与锁紧圈配钻

	7
	Q235B弯连扳2
	406/393*20 R860/R821
	件
	140
	Q235B
	见附件二：S2628加工图纸（图号：S111.115-3）与锁紧圈配钻

	8
	Q235B门法兰
	φ1680/1630/1500*45
	件
	70
	Q235B
	见附件二：S2628加工图纸（图号：S111.112-1）

	9
	Q235B法兰
	φ500/400*23
	件
	70
	Q235B
	见附件二：S2628加工图纸（图号：S447.110.1.2-1）

	10
	Q235B法兰
	φ710/600*28
	件
	70
	Q235B
	见附件二：S2628加工图纸（图号：S111.111.8-1）

	11
	Q235B体法兰
	φ1670/1600/1520/1500*45
	件
	70
	Q235B
	见附件二：S2628加工图纸（图号：S111.111-1）





